***ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број**  **[1]** | **Опис радова**  **[2]** | **Материјал/опрема и захтевани критеријуми**  **[3]** | **Произвођачи**  **[4]** | **Модел**  **[5]** |
| **ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | | | |
| 10 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata)  Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1900x2200mm  Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje.  Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu.  Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija  Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu.  Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Dvokrilna PP vrata sa staklom.  Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min.  Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard.  Način dokazivanja: Važeći izveštaj o ispitivanju izdat od akreditovanog tela. |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja protivpožarnih vrata (PP vrata)  Dvokrilna PP vrata sa staklom dim.1000x2100mm  Izrada i montaža PP vrata. Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min. Završna obrada krila – finalno obrađena bojenjem u boju (staklena) po izboru projektanta. U cenu uključeni svi potrebni okovi, kvaka i brava za zaključavanje. Uključen sav rad, materijal, alat i oprema. Proveriti mere na licu mesta pre nabavke i ugradnje.  Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard. Obračun po komadu.  Doprema i ugradnja protivpožarnih vrata, dimenzija  Vrata sa sertifikatom o otpornosti na požar, uključujući štok, krilo, bravu, kvaku, samozatvarač i završnu obradu.  Ugradnja uključuje pripremu otvora, ankerisanje, zaptivanje PU penom i završnu obradu spojeva. | Dvokrilna PP vrata sa staklom.  Vrata moraju biti izrađena od materijala vatrootpornih do 90 min.  Protivpožarna vrata moraju ispunjavati zahteve prema Standardu SRPS EN 1363-1, SRPS EN 1364-1 ili drugi prihvatljivi standard.  Način dokazivanja: Važeći izveštaj o ispitivanju izdat od akreditovanog tela. |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:**

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
|  |  |  |