**OBAVEZNI TEHNIČKI PODACI I OPREMA U VOZILU u postupku JNOP 23/2023**

Dim. vozila:

Dužina vozila: od 4650 mm do 4700 mm

Visina vozila: od 1450 mm do 1500 mm

Širina vozila (bez retrovizora): od 1800 mm do 1850 mm

Međuosovinsko rastojanje vozila:od 2650 mm do 2700 mm

Zapremina prtljažnika: min. 600 lit.

Oblik karoserije: Limizina

Vrsta vozila: Putničko vozilo

Broj vrata: 5

Broj sedišta: 5

Motor:

Zapremina motora:1900 cm3 do 2000 cm3 Snaga motora: od 85 KW do 90 KW

Pogon: Na prednjoj osovini Menjač: Manuelni 6+R

Gorivo: Dizel Norma/generacija motora: min. EU 6

Motor: Redni sa vodenim hlađenjem

**OBAVEZNA MIN. OPREMA:**

- KLIMA UREĐAJ - CLIMATRONIK

- min. ESC, ABS

- VAZDUŠNI JASTUCI min. PREDNjI I BOČNI ZA VOZAČA I SUVOZAČA

- VAZDUŠNE ZAVESE

- UPRAVLjAČ SA SERVO UREĐAJEM

- KOMANDE NA VOLANU ZA RADIO, PUTNI KOMPJUTER, TELEFON

- BEZRUČNO TELEFONIRANjE - BLUETOOTH

- ALU FELNE min. 16''

- LED FAROVI

- LED DNEVNA SVETLA i LED ZADNjA SVETLA

- TEMPOMAT SA LIMITEROM BRZINE

- PUTNI KOMPJUTER

- START-STOP SISTEM

- PREDNjI RADAR ZA PREPREKE

- SISTEM ZA ODRŽAVANjE VOZILA U TRACI

- PREDNjA SVETLA ZA MAGLU

- SISTEM BEZKLjUČNOG PALjENjA MOTORA

- CENTRALNO DALjINSKO ZAKLjUČAVANjE i OTKLjUČAVANjE

- ELEKTRO PODIZAČI PREDNjIH I ZADNjIH BOČNIH STAKALA

- ELEKTRO PODESIVI I SKLOPIVI SPOLjNI RETROVIZORI SA GREJAČIMA

- ZADNjI PARKING SENZORI

- MULTIMEDIA,TOUCH SCREEN SA min. 8 ZVUČNIKA i USB

- REZERVNI TOČAK SA PRIBOROM ZA PROMENU ISTOG

- BOJA VOZILA – TAMNIJA SIVA METALIK

Količina: 1 komad

Mesto isporuke: SNP, Pozorišni trg 1, Novi Sad